ФАКТИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ
[image: C:\Users\Андрей\Desktop\Диссертация 2016\Пространственное уравнивание опор мостов\Фактические координаты.png]
УРАВНЕННЫЕ КООРДИНАТЫ
[image: C:\Users\Андрей\Desktop\Диссертация 2016\Пространственное уравнивание опор мостов\Уравненные координаы.png]


СКП УРАВНИВАНИЯ
[image: C:\Users\Андрей\Desktop\Диссертация 2016\Пространственное уравнивание опор мостов\СКП.png]
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕНА
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\Андрей\Desktop\Диссертация 2016\Пространственное уравнивание опор мостов\Определения крена.png]
image4.png
ANKHLUX Yinon

Aas 1ouex 1 v J (cex. )

AR SIS

M
O 1. 011
10,026

(1L 0By
p o

MR (W, 125 0





image1.png




image2.png
Koop; TpA
X= 124.832 Y= -A.832
DX= ©.832 DY= -08.632
Otxnorenve = 8.845





image3.png
MPABHNBAHVIE. KOOPAMHAT CTAHAAPTHEIX TOREK

BRTHWE Koopa- ueHTPa, (n-):  X=124-000 N=0.000

BETHHR pAAMYC. (ne): 4.000

WAVTUUECKME 1 NEOFETHUIE +O0F TH

|
L

=
[

: e
~4.000 0.000] .82





